## disk_status

ディスク・ドライブの状態を取得します。

    DSTATUS disk_status (
      BYTE pdrv           /* [IN] 物理ドライブ番号 */
    );

#### 引数

pdrv
  ステータスを取得する物理ドライブ番号が指定されます。

#### 戻り値

物理ドライブの状態を次のフラグの組み合わせ値で返します。

STA_NOINIT
  ドライブが初期化されていないことを示すフラグ。システム・リセットやメディアの取り外し等でセットされ、`disk_initialize()`の正常終了でクリア、失敗でセットされます。メディア交換は非同期に発生するイベントなので、過去にメディア交換があった場合もこのフラグに反映させる必要があります。FatFsモジュールは、このフラグを参照して自動マウント動作を行うかどうかを判断します。
STA_NODISK
  メディアが存在しないことを示すフラグ。メディアが取り外されている間はセットされ、セットされている間はクリアされます。固定ディスクでは常にクリアします。なお、このフラグはFatFsモジュールでは参照されません。
STA_PROTECTED
  メディアがライト・プロテクトされていることを示すフラグ。ライト・プロテクト機能をサポートしないときは、常にクリアします。リード・オンリ構成では参照されません。

戻る