最終更新日時(UTC): 2026年06月08日 01時13分52秒
yoh が更新

履歴 編集

customization point object
<execution>

# std::execution::set_stopped(C++26)

    namespace std::execution {
      struct set_stopped_t { unspecified };  // タグ型

      inline constexpr set_stopped_t set_stopped{};
    }

## 概要

`set_stopped`は、非同期操作のキャンセル完了を表現する停止(stopped)完了関数である。完了関数の呼び出しは完了操作と呼ばれる。

停止完了関数には完了タグ`set_stopped_t`が関連付けられ、完了操作の停止完了シグネチャは戻り値型`set_stopped_t`と0個の引数を持つ関数型として表現される。

## 効果

- 引数`rcvr`が左辺値またはconst右辺値の場合、式`set_stopped(rcvr)`は不適格となる。
- そうでなければ、`MANDATE-NOTHROW(rcvr.set_stopped())`と等価な式。

上記の式が適格なとき、その型は`void`であること。

## 例外

投げない

## カスタマイゼーションポイント

Receiver型の非const右辺値`rcvr`に対して式`rcvr.set_stopped()`が呼び出される。 このとき、`noexcept(rcvr.set_stopped()) == true`であること。

## 備考

完了関数`set_stopped`はSender内部実装から呼び出される想定であり、実行制御ライブラリ利用者が直接利用する必要はない。

## 例

    #include <execution>
    namespace ex = std::execution;

    struct StoppedReceiver {
      using receiver_concept = ex::receiver_tag;

      // 停止完了シグネチャ set_stopped_t()
      void set_stopped() && noexcept {}
    };

    int main()
    {
      StoppedReceiver rcvr;
      ex::set_stopped(std::move(rcvr));
    }

### 出力

## バージョン

### 言語

- C++26

### 処理系

- Clang: ??
- GCC: ??
- ICC: ??
- Visual C++: ??

## 関連項目

- `execution::receiver`
- `execution::set_value`
- `execution::set_error`

## 参照

- P2300R10 `std::execution`
- LWG4143. `execution::set_value/set_error/set_stopped/start` should always return `void`