最終更新日時(UTC): 2025年07月11日 17時16分44秒
Koichi Murase が更新

履歴 編集

class template
<chrono>

# std::chrono::is_clock(C++20)

    namespace std::chrono {
      template <class T>
      struct is_clock;                                       // (1) C++20

      template <class T>
      inline constexpr bool is_clock_v = is_clock<T>::value; // (2) C++20
    }

## 概要

`is_clock`は、クロック型かを判定する型特性である。

型`T`がClock要件を満たす場合は`true_type`から派生し、そうでなければ`false_type`から派生する。

Clock要件を満たすには、以下が必要である：

有効であるべき式 | 戻り値型 | 操作の意味論
--- | --- | ---
`C1::rep` | 算術型もしくはそのように振る舞うクラス | `C1::duration`の値型
`C1::period` | `std::ratio`の特殊化 | クロックの時間周期 (秒ベース)
`C1::duration` | `chrono::duration<C1::rep, C1::period>` | クロックの`duation`型
`C1::time_point` | `chrono::time_point<C1>`もしくは`chrono::time_point<C2, C1::duration>` | クロックの`time_point`型。`C1`と`C2`は同じエポックを参照する
`C1::is_steady` | `const bool` | `t1 <= t2`が常に真であり (注：時間が戻らない)、時間間隔が常に一定である場合に`true`、そうでなければ`false`
`C1::now()` | `C1::time_point` | 現在の時間点を表す`time_point`オブジェクトを返す

ここで、以下のように定義する：

- `C1`と`C2` : クロックの種類
- `t1`と`t2` : `C1::now()`によって返される値。ここで、`t1`を返す`now()`呼び出しは`t2`を返す`now()`呼び出しよりも前に発生し、これらの呼び出しは両方とも`C1::time_point::max()`よりも前に発生するものとする (注: これは、`C1`が`t1`と`t2`の間でラップアラウンドしていないことを意味する)

`is_clock`は、以下を満たさない限り、`Clock`要件として適格ではない：

- 修飾された型`T`が、`T::period`、`T::duration`、`T::time_point`メンバ型を持っていること
- 式`T::is_steady`が評価されないオペランドで使用された場合に妥当であること
- 式`T::now()`が評価されないオペランドで使用された場合に妥当であること

`is_clock`の特殊化を追加した場合のプログラムの動作は未定義である。

## 例

    #include <chrono>

    using namespace std::chrono;

    int main()
    {
      static_assert(is_clock_v<system_clock>);
      static_assert(is_clock_v<steady_clock>);
      static_assert(is_clock_v<high_resolution_clock>);
      static_assert(is_clock_v<utc_clock>);
      static_assert(is_clock_v<tai_clock>);
      static_assert(is_clock_v<gps_clock>);
      static_assert(is_clock_v<file_clock>);
    }

### 出力

## バージョン

### 言語

- C++20

### 処理系

- Clang: 9.0 ❌
- GCC: 9.2 ❌
- Visual C++: 2019 Update 3 ❌